燃气器具及相关产品进货及选购风险提示

1、商用燃气灶具

商用燃气具的进气管与供气管间应采用管螺纹连接，不能采用宝塔头结构。

商用燃气具的进气管与供气管间应为螺纹接口

《商用燃气燃烧器具》GB 35848-2018要求，商用燃气燃烧器具进气口应为螺纹接头。图片中商用灶具为软管接头，属于不合格产品。

《商用燃气燃烧器具》 GB 35848-2018要求，商用燃气燃烧器具进气口应为螺纹接口。商用燃气具的进气管与供气管间应为螺纹接口图片中商用灶具为非螺纹接口，属于不合格产品。

《商用燃气燃烧器具》 GB 35848-2018要求，商用燃气燃烧器具必须具备熄火保护装置。图片中商用灶具没有熄火保护装置，属于不合格产品。

《商用燃气燃烧器具》GB 35848-2018要求，商用燃气燃烧器具必须具备熄火保护装置，且进气口应为螺纹接头。图片中商用灶具无熄火保护装置且进气口为非螺纹接头，属于不合格产品。

2、调压器(俗称减压阀或调压调）

《瓶装液化石油气调压器》 GB35844-2018要求，家用调压器设定状态的调节部件应被封固。图片中调压器可旋转调节压力大小，属于不合格产品。

《瓶装液化石油气调压器》 GB 35844-2018 要求，家用调压器设定状态的调节部件应被封固且出气口为软管接头时，应设置过流切断安全装置。图片中调压器可调节压力大小，且无过流切断安全装置，属于不合格产品。

3、家用燃气灶

《家用燃气灶具》GB16410-2020要求，家用燃气灶必须具备熄火保护装置。图片中家用燃气灶无熄火保护装置，不符合要求。

4、可燃气体探测器（俗称燃气泄漏报警器）

家用可燃气体探测器最新的执行标准为GB15322.2-2019《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》。图片中家用可燃气体探测器的执行标准为GB15322.2-2003，不符合要求。

5、其他燃气相关产品

《中华人民共和国产品质量法》等法律法规要求，燃气燃烧器具应当在产品包装、铭牌上标明产品名称、 生产厂名和厂址、执行标准等信息。图片中喷火枪产品无中文标识的产品名称、厂名厂址、执行标准等标识信息，不符合要求。